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Nylon Care 300 Main courante de maintien, avec barre support de douchette à position réglable, 400 - 1800 mm, Gris trafic


Artikelnummer: 0300387xxx


Aanbestedingstekst

Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses
Avec noyau continu en acier anti-corrosif
Support de douchette, hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien
Avec levier long et avec crochet latéral
Support adapté aux modèles de douchettes courants
Avec Rondelle d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)
Avec rosaces en matière plastique renforcée de fibres Ø 70 mm pour fixation invisible
Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire
Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
CE-certifié
Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040
Pour les références à longueur variable, un support supplémentaire est nécessaire à partir d'une longueur a1/a2 de 1100 mm, le support supplèmentaire est fixé au centre entre les deux points de fixation de l'élément respectif

Productbeschrijving

Catégorie de produits : Main courante de maintien
Version du produit : avec barre support de douchette à position réglable
Groupe de produits : 0700
Entraxe a1 : 400 - 1800 mm
Diamètre : 34 mm
Points de fixation : 5 St.
Type de fixation : Fixation de la rosace
Matériau : polyamide
Surface : haute brillance
Version : à gauche et à droite
Couleur : Gris trafic
Couleurs disponibles : livrable en coloris Nylon
Charge : max. 175 kg
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