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Inox Care Barre d'appui rabattable vario, avec platine de fixation, avec 2 boutons de commande LED (chasse d’eau et appel circuit fermé et ouvert NO et NC), L = 725 mm, raccordement caché avec rosace, Satiné


Numéro d'article : 2052775xxx


Texte d'appel d'offres

Inox Care, une gamme résistante et polyvalente en acier inoxydable qui allie accessibilité et hygiène dans un design moderne
Avec système de freinage réglable
Avec une technique de palier lisse robuste et sans entretien
faible encombrement grâce à sa formecompacte
boutons avec LED : LED de couleur rouge pour appel d’urgence, LED de couleur bleue pour chasse d’eau, la lumière LED allumée en permanence permet de mieux trouver et de mieux s'orienter, câble 8 brins, 0,14 mm², pourcommande 24 V, Indice de protection IP67
Montage/démontage simple et rapide, la barre d’appui s’accroche sur la platine de fixation
Fixation invisible
etanchéification des points de perçageconformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470xxx
Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 30 mm d'épaisseur est nécessaire
Peut être équipée d’un porte-rouleau 2050300
Produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE
Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
CE-certifié
Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040
Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison
Pour le fonctionnement des voyants à LED, une alimentation en tension continue comprise entre 6 V et 24 V est nécessaire, et doit être fournie par le client. Transformateur (Art.Nr. 3800000) disponible en option.

Description du produit

Catégorie de produits : Barre d'appui rabattable
Version du produit : avec 2 boutons de commande LED
Groupe de produits : 5500
Platine de fixation : avec platine de fixation
Longueur L : 725 mm
Diamètre : 32 mm
Fonctions des boutons de commande : chasse d’eau et appel circuit fermé et ouvert NO et NC
branchement mural bouton de commande : raccordement caché avec rosace
Matériau : inox, qualité no 1.4301 (A2-AISI 304)
Surface : finition mate
Version : à gauche et à droite
Couleur : Satiné
Charge : max. 125 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 150 kg
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