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Cavere Care Tringle de douche, avec anneau à rideaux, en forme de L, 1200 x 1200 mm, Cavere Argent métallisé


Numéro d'article : 7382120xxx


Texte d'appel d'offres

Cavere Care en tant que famille de produits, déjà récompensée par un prix, avec une excellente conception convenant à toutes les exigences
Peut être raccourcie sur mesure de chaque côté
Avec filetage pour rehausse plafond, la rehausse plafond est à commander séparément
Anneaux de rideau en nylon correspondant à la teinte Cavere Care choisie :092 - Blanc (019)093 - Manhattan (067)096 - Manhattan (067)095 - Gris foncé (018)091 - Noir (016)
Fixation murale avec vis axiale
Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire
Extensible avec les rideaux de douche Care
Livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins
Disponible en longueurs individuelles sur demande

Description du produit

Catégorie de produits : Tringle de douche
Version du produit : avec anneau à rideaux
Groupe de produits : 7010
Entraxe a1 : 1200 mm
Entraxe a2 : 1200 mm
Diamètre : 20 mm
Forme : en forme de L
Anneaux à rideaux : 21 St.
Matériau : aluminium
Additif matériel : Anneaux de rideau en polyamide
Surface : revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091)
Couleur : Cavere Argent métallisé
Couleurs disponibles : livrable en coloris Cavere
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