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Cavere Care Main courante de maintien, avec barre support de douchette à position réglable, 900 x 1200 mm, fixation en un point, Cavere Noir carbone


Numéro d'article : 7485091xxx


Texte d'appel d'offres

Cavere Care en tant que famille de produits, déjà récompensée par un prix, avec une excellente conception convenant à toutes les exigences
Ergonomique grâce au contour trigonométrique de la poignée
Support de douchette pour utilisation d’une main, avec hauteur et inclinaison réglables en continu, serrage avec ajustement automatique, sans entretien
Support de douchette supplémentaire sans entretien à accrocher sur la main courante horizontale pour une accessibilité optimisée en position assise et lors de l’assistance aux soins
Cône de fixation des deux supports de douchette avec insert en plastique, adapté aux douchettes aux modèles de douchettes courants
Avec éléments d'étanchéité permet d'étanchéifier les points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1)
Fixation murale en un point avec compensation de tolérance 3 mm (= ± 1,5 mm) pour un montage facile et sûr
Fixation invisible
Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 30 mm d'épaisseur est nécessaire
Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
CE-certifié
Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040
Livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox Ø 6 x 100 mm selon DIN 571 et chevilles pour matériaux de construction pleins

Description du produit

Catégorie de produits : Main courante de maintien
Version du produit : avec barre support de douchette à position réglable
Groupe de produits : 7000
Entraxe a2 : 900 mm
Entraxe a3 : 1200 mm
Points de fixation : 3 St.
Type de fixation : fixation en un point
Matériau : aluminium
Surface : revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091)
Version : à gauche et à droite
Couleur : Cavere Noir carbone
Couleurs disponibles : livrable en coloris Cavere
Charge : max. 150 kg
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