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Nylon Care 300 Siège rabattable, avec découpe ergonomique, 450 x 450 x 100 mm, Gris foncé, Rembourrage noir


Artikelnummer: 0844020xxx


Aanbestedingstekst

Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses
Rembourrage avec noyau continu en acier anti-corrosif
Charnières renforcées en acier
Avec système de freinage réglable
Se bloque en position relevée
Avec noyau continu en acier anti-corrosif
Fixation invisible
Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 20 mm d'épaisseur est nécessaire
Capacité de charge : max. 175 kg selon ISO17966:2016, testé statiquement jusqu‘à 200 kg
Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison

Productbeschrijving

Catégorie de produits : Siège rabattable
Version du produit : avec découpe ergonomique
Groupe de produits : 2000
Longueur : 450 mm
Largeur : 450 mm
Hauteur : 100 mm
Largeur de l'assise : 450 mm
Profondeur de la surface du siège : 410 mm
Additif de couleur : Rembourrage noir
Matériau : polyamide
Additif matériel : Rembourrage en mousse intégrale PUR
Surface : haute brillance
Couleur : Gris foncé
Couleurs disponibles : livrable en coloris Nylon
Charge : max. 175 kg nach ISO 17966:2016, statisch getestet bis zu 200 kg
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