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NORMBAU GmbH


Nylon Care 300 Douche steungreep, met verstelbare doucheglijstang houer, 400 - 1800 mm, Verkeersgrijs


Artikelnummer: 0300387xxx


Aanbestedingstekst

Nylon Care als beproefde productfamilie met een breed scala aan varianten via drie series voor de meest uiteenlopende eisen
verstevigd met een tegen roest beschermde stalen kern
Douchekophouder met traploze en soepele hoogte- en hoekverstelling, onderhoudsvrij met zelfinstellende klemkracht
met lange hefboom en multifunctionele zijdelingse haak
conische houder geschikt voor verschillende handdouches
met Afdichting voor normconforme afdichting van de boorgaten (DIN 18534-1)
met kunstof rozet Ø 70 mm voor verborgen bevestiging en glasvezelversterkt kunststof bodemdeel
bij lichte wanden is een vulling van ten minste 20 mm dik meervoudig verlijmt hout nodig
geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
CE gecertificeerd
voldoet aan DIN 18040 en ÖNORM B1600
producten met een variabele lengte a1/a2 van 1100 mm worden uitgevoerd met een extra wandsteun, deze extra wandsteun wordt op de gelijke afstand gemonteerd als de ander zijde

Productbeschrijving

Productcategorie : Douche steungreep
Product ontwerp : met verstelbare doucheglijstang houer
Productgroep : 0700
Asmaat a1 : 400 - 1800 mm
Diameter : 34 mm
Bevestigingspunten : 5 St.
Type montage : Rozetbevestiging
Materiaal : Polyamide
Oppervlak : Hoogglans
Versie : links en rechts
Kleur : Verkeersgrijs
Verkrijgbare kleuren : verkrijgbaar in de Nylon kleuren
Belasting : max. 175 kg
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