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NORMBAU GmbH


Nylon Care Patère plafond, pour panneaux jusqu’à 10 mm d’épaisseur, 34 x 68 x 62 mm, Blanc


Numéro d'article : 0583270xxx


Texte d'appel d'offres

Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses
Pour panneaux jusqu’à 10 mm d’épaisseur
Double patère
Pour suspendre des ustensiles
Longueur minimum des vis = épaisseur panneau + 10 mm - 12 mm
Avec contre-rosace, y compris tourillon Ø 7,5 mm pour vissage invisible

Description du produit

Catégorie de produits : Patère plafond
Version du produit : pour panneaux jusqu’à 10 mm d’épaisseur
Groupe de produits : 2400
Longueur : 34 mm
Largeur : 68 mm
Hauteur : 62 mm
Matériau : polyamide
Surface : haute brillance
Couleur : Blanc
Couleurs disponibles : livrable en coloris Nylon
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