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NORMBAU GmbH


EST.BZG 51.8/40 Münz 8, Satiné


Numéro d'article : 2287030xxx


Texte d'appel d'offres

NORMBAU Objekt-Drückergarnitur Serie EST ... nach DIN EN 1906, Gebrauchsklasse 4 und der DIN 18255, FS-Ausführung mit zusätzlicher Drückerstiftverbindung nach DIN 18273 und DIN EN 179. Drücker und Rosetten- bzw. Schildabdeckungen aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2-AISI 304), Oberfläche fein matt, Drücker mit festdrehbarer Verbindung in wartungsfreien Gleitlagern mit zusätzlicher Stiftverbindung. Rosettengarnitur mit Federvorspannung, mit Stützzapfen Ø 7 mm und verdeckter Verschraubung mit beschichteten Hülsenschrauben M4, Kurzschildgarnituren ohne Federvorspannung, mit Stützzapfen Ø 8 mm, mit Rosetten oder Kurzschildern in PZ, BBT, Blind und Bad-Notöffnung Münz
Standardtürstärke Deutschland: Zimmertüren ZG, WG (Vkt. 8 mm) = 35 - 45 mm Haustüren ZG, WG (Vkt. 10 mm) = 66 - 75 mm Feuerschutzgarnituren ZG, WG (Vkt. 9 mm) = 46 - 55 mm Standardtürstärke Österreich: Zimmertüren ZG, WG (Vkt. 8,5 mm) = 35 - 45 mm Feuerschutzgarnituren ZG, WG (Vkt. 8,5 mm) = 35 - 45 mm
Entspricht DIN EN 1906, Gebrauchsklasse 4

Description du produit

Catégorie de produits : Badtür-Garnitur
Désignation abrégée : EST.BZG 51.8/40 Münz 8
Groupe de produits : 6300
Serie : EST 51
Tige carrée : 8 mm
Rosetten- /Schildform : rosace ronde
Domaine d'utilisation : Objektbau
Matériau : inox, qualité no 1.4301 (A2-AISI 304)
Surface : finition mate
Couleur : Satiné
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