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NORMBAU GmbH


NY.BZG 81.23.8/80 Dorn 8, dorn, Donkergrijs


Artikelnummer: 0434030xxx


Aanbestedingstekst

NORMBAU Drücker und Abdeckungen der Rosetten und Schilder aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, Farbe…, Drücker Ø 23 mm, mit durchgehenden korrosionsgeschützten Stahlkernen, mit festdrehbarer Verbindung in wartungsfreien Gleitlagern, Stützzapfen Ø 7 mm, verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit beschichteten Hülsenschrauben M4. Die Garnituren entsprechen der DIN EN 1906, Gebrauchsklasse 3 und der DIN 18255. FS-Ausführung mit zusätzlicher Drückerstiftverbindung nach DIN 18273 / DIN 179. Lieferbar für Türstärke 35-94 mm. Bei Bestellung bitte Türstärke angeben.

Productbeschrijving

Productcategorie : Badtür-Garnitur
Korte benaming : NY.BZG 81.23.8/80 Dorn 8
Productgroep : 0900
Serie : NY 81
Vierkante spindel : 8 mm
Rosetten- /Schildform : Rundrosette
Gebruiksgebied : Objektbau
Materiaal : Polyamide
Oppervlak : Hoogglans
Kleur : Donkergrijs
Verkrijgbare kleuren : Verkrijgbaar in de Nylon kleuren Zwart (016), Donkergrijs (018), Wit (019) en in Lichtgrijs manhattan (067)
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